
					  - "Если программист делает ошибку -
					     значит, это кому-нибудь нужно?!"

		     ┌───────────────────────────────────┐
		     │ VideoThief: от версии к version'у │
		     └───────────────────────────────────┘

Version 0.00
 - началось...

Version 0.01
 - исправлено несколько багов в VideoThief'е;
 - добавлен анализ командной строки в VideoThief (и ключи запуска);
 - меня достали подвисания при нажатии F11 и теперь реализуется "полноценный"
   алгоритм popup'а. То есть вешаться VideoThief перестал...
 - подправлена неточность в работе с окнами в VESA-режимах;
 - добавлено несколько кнопок в VTF Viewer;
 - не выставлялся режим записи в видеопамять - исправлено.

Version 0.02
 - VideoThief работает нормально с QEMM и его LoadHi в режиме Stealth ROMs;
 - VTF Viewer теперь правильно определяет 2/4-цветные режимы;
 - выдается дополнительная информация о ошибке при вызове VBE;
 - добавлены <PgUp> и <PgDn>;
 - перемещение картинки в VESA-режимах относительно сносно работает;
 - исправлен алгоритм распознавания 4-плоскостных режимов.

Version 0.03
 - исправлен баг: VideoThief садился в память при выдаче help'а;
 - исправлен баг при вычислении 16-ричных чисел;
 - горячая клавиша теперь - F12;
 - VTF Viewer выкидывался, если перечитывалась смещенная картинка - исправлено;
 - исправлен баг при перемещении картинки;
 - добавлена кнопка <B> - сохранение в BMP;
 - кэш на запись в файл, используется при сохранении в BMP.

Version 0.04
 - исправлен баг: VideoThief портил статус окон VESA;
 - в VTF Viewer'е исправлен баг при нажатии <N>;
 - сохранение в BMP в VESA-режимах (4, 8 и 24-битных);
 - VTF Viewer теперь работает, если загружен по loadhigh;
 - выставляется поле FileSize в заголовке BMP;
 - правильно обрабатываются режимы адресации по словам и двойным словам;
 - исправлена пара багов при выводе информации о ошибке при вызове VBE;
 - скроллинг с мыши;
 - ускорено сохранение 16-цветных BMP в VESA-режимах;
 - 4-значные имена картинок;
 - исправлен баг при сохранении BMP (пустая линия);
 - непрямое чтение в видеопамять, ключ /i (для некоторых PCI-машин).

Version 0.05
 - сохранение в BMP во всех direct color VESA-режимах;
 - установка стандартных масок для режима direct color, ключ /d;
 - при сохранении не уничтожаются существующие BMP и VTF файлы;
 - поиск подходящего VESA-режима (пока в стадии теста);
 - изменен формат VTF-файла (конвертер прилагается);
 - исправлен баг - возможность скроллинга выше начала видеопамяти по <PgUp>;
 - запрещено сохранение в BMP в менее, чем 16-цветных VGA-режимах;
 - сделана версия VTF Viewer'а для 386;
 - VideoThief вис, если не мог создать файл - исправлено;
 - кусок ROM (0C0000h-0C8000h) больше не сохраняется на диск.

Version 0.06
 - в некоторых случаях сохранялась не вся нужная видеопамять - исправлено;
 - ускоренный скроллинг (Shift-стрелочки);
 - ключ /d<dir> - установить директорию для VTF-файлов;
 - исправлен баг с карточками S3;
 - улучшен метод перехвата управления.

Version 0.07
 - исправлен баг с некоторыми видеокартами, которые не поддерживают вызовы
   4F06/4F07h в режимах HiColor;
 - исправлен баг в процедуре поиске подходящего видеорежима - некоторые BIOSы
   кладут список режимов в VESA info block, а я его затирал;
 - исправлен баг в процедуре проверки горячей клавиши - больше не будет
   сохраняться по нескольку копий одного снимка;
 - ключ /p - перепрограммирование PIC, теперь с особо критическими случаями
   перехвата всех прерываний программой VideoThief справится без FreeGame;
 - ключ /l - поддержка LFB-режимов.